Batiste Laloi

**Fonctionnalités de la valise VISIO Sadeg**

1. Matériels de test disponibles

* IATCT Rapport de Tore : 500/1
* IATCT Rapport de Tore : 300/1

1. Injections de défauts disponibles

* Injection de courant permanent
* Injection de défaut ampèremétrique
  + Défaut polyphasé
  + Défauts homopolaire ROUGE / VERT

1. Menu ADA

* Remplacer